Załącznik nr 2

do ogłoszenia o postępowaniu ofertowym na świadczenie usług przechowania cukru na rzecz Krajowej Grupy Spożywczej S. A.

**Preferowany przez Krajową Grupę Spożywczą S.A. sposób przechowywania cukru w poszczególnych asortymentach**

|  |  |
| --- | --- |
| **Asortyment cukru** | **Opis preferowanego przez Krajową Grupę Spożywczą S.A. sposobu przechowywania** |
| a’1 kg | Jednostka paletowa: baloty foliowe po 10 szt. torebek a’1 kg, ułożone po 12 balotów na warstwie, 8 warstw w górę, łącznie 96 balotów, czyli 960 kg na palecie; paleta owinięta folią stretch, od góry przekładka foliowa;  Przechowywanie:  - 3 warstwy jednostek paletowych, bez wiązań pomiędzy kolejnymi warstwami\*, pomiędzy kolejnymi warstwami przekładki tekturowe lub  - w regałach wysokiego składowania, |
| a’25 kg | Jednostka paletowa: worki papierowe ułożone po 4 sztuki na warstwie, 8 warstw w górę, łącznie 32 worki, czyli 800 kg na palecie, brak wiązań między warstwami\*\*; paleta owinięta folią stretch, od góry przekładka foliowa;  Przechowywanie:  - 3 warstwy jednostek paletowych, z wiązaniami pomiędzy kolejnymi warstwami\*\*\*, pomiędzy kolejnymi warstwami przekładki tekturowe lub  - w regałach wysokiego składowania, |
| a’1000 kg | Jednostka paletowa: 1 worek polipropylenowy typu big-bag ułożony na palecie;  Przechowywanie:  - 3-5 warstw: 1. warstwa na paletach, warstwy 2.-4. (pośrednie) bez palet, ostatnia warstwa bez palet lub na paletach; z wiązaniami pomiędzy kolejnymi warstwami\*\*\* sztapel ułożony z BB okryty agrowłókniną\*\*\*\* lub  - w regałach wysokiego składowania tylko i wyłącznie BB okryte kapturami foliowymi, |

\*jednostki paletowe ułożone bezpośrednio jedna na drugiej (=)

\*\*worki ułożone bezpośrednio jeden na drugim (=)

\*\*\*jednostki paletowe ułożone jedna na drugiej, jednak paleta w kolejnej warstwie stoi równocześnie na dwóch poniższych paletach (\_ ¯ \_)

\*\*\*\*agrowłóknina zakupiona na koszt Oferenta

* Wszystkie asortymenty winny być ustawione min. 1 m od ściany magazynu.
* Wszystkie asortymenty winny być ustawione min. 3 m od innych produktów przechowywanych w magazynie.
* Każdy asortyment cukru powinien być przechowywany w osobnych stosach.
* Powinien być zapewniony dostęp do każdego z asortymentów.
* Powinna być możliwość obejścia składowanego cukru z każdej strony stosu.
* W przypadku składowania w jednym magazynie cukru z kilku Oddziałów produkcyjnych KGS S.A., cukier z poszczególnych Oddziałów powinien być przechowywany w osobnych stosach.
* Sztaple z cukrem (zarówno w big-bagach, jak również palet z cukrem a’1 kg lub a’25 kg) muszą być zbudowane w sposób prawidłowy, stabilny i bezpieczny, tak aby nie zagrażały one zarówno pracownikom magazynu, jak i pracownikom KGS S.A. przeprowadzającym kontrole w Pomieszczeniach Magazynowych.
* Piętrowanie palet z cukrem a’1 kg oraz a’25 kg musi odbywać się w taki sposób, aby nie powodować uszkodzenia opakowań z górnych warstw palet stojących niższej.
* Palety drewniane nie mogą znajdować się w bezpośrednim kontakcie z opakowaniem Cukru, ani z Cukrem.
* Cukier musi być składowany w sposób nie wpływający negatywnie na jego jakość i bezpieczeństwo.