Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Kruszwica, dnia: ………………….. r.

**SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**

Zakres przedmiotu postępowania pn. „Remont bocznicy w Kruszwicy – wymiana rozjazdu podwójnego krzyżowego na rozjazd S-49 1:9 190 PRAWY”.

1. Rozjazd nr 214

* Rozbiórka rozjazdu Rkpd S-49 1:9 190 ze żłobieniem materiałów nawierzchni stalowej obok miejsca robót.
* Wybranie podsypki 51 m3
* Ułożenie subwarstwy podsypki 25 m3
* Układanie rozjazdu Rz S49 1:9 190 prawy
* Balastowanie rozjazdu 25 m3
* Podbicie ręczne rozjazdu
* Wykonanie wstawki torowej 6 mb
* Profilowanie rozjazdu
* Nawierzchnia stalowa, dobór podrozjezdnic S-49 1:9 190 oraz tłuczeń

Wszelkie prace powinny zostać wykonane ze specyfikacją kolejową.

Wykonawca powinien dostosować się do harmonogramów przyjęcia materiałów na skład depozytowy przez Zamawiającego.

**UWAGA!!!**

**Przed złożeniem oferty wymagane jest aby oferent przeprowadził wizję lokalną przedmiotu postępowania. Osobą do kontaktu jest P. Mirosława Sieradzka tel. 695 650 130 e-mail: mirosława.sieradzka@kgssa.pl**